
Опросный лист-заявка

на поставку Счётчиков коммутационного ресурса выключателя
СКРВ-УЭТМ®
	Изготовитель:

ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)»                        ул. Фронтовых бригад, 22, 
г. Екатеринбург, Россия, 620017 
тел. (343) 324-51-23, 
факс (343) 324-58-02
e-mail: vva@uetm.ru


сайт: www.uetm.ru

	
[image: image1]
	Заполняется на каждый заказываемый счётчик или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех счётчиков партии
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	1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа.

2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя.
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	Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо.


	Заказчик:
	

	Телефон / Факс:
	     

	Дата заполнения заявки:
	      

	Наименование энергообъекта:
	     

	
	(место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция)


Счётчик коммутационного ресурса выключателя (СКРВ) предназначен для автоматизации расчета выработанного коммутационного и механического ресурса выключателя. Для работы СКРВ использует вторичные токи защитных трансформаторов тока. Может быть установлен как в отдельном шкафу, так и в шкафу привода выключателя и способен выдерживать механические нагрузки до 5000 циклов включения/отключения выключателя. Полученное значение передается потребителям по сетевому интерфейсу согласно протоколу Modbus или МЭК 61850-8-1.

СКРВ осуществляет следующие функции:

1) мониторинг состояния выключателя (включен/отключен);

2) измерение величины тока для каждой фазы выключателя;

3) расчет расхода ресурса каждой фазы выключателя на момент отключения;

4) расчет механического ресурса выключателя (общее количество включений/отключений);

5) запись событий включения/отключения выключателя, включая архивирование измеренных и расчетных величин;

6) передачу информации по сети;

7) формирование дискретных сигналов при превышении порогового значения израсходованного ресурса (коммутационного/механического);

8) индикации состояния работоспособности.
1. Количество заказываемого оборудования:
	Счётчик коммутационного ресурса выключателя СКРВ-УЭТМ®, шт.
	 FORMDROPDOWN 



Номинальные характеристики:

	№

п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Нижний и верхний предел температуры воздуха
	-20℃…+50℃

	2
	Напряжение внешнего однофазного источника электропитания, В
	постоянного тока
	переменного тока
 частотой 47 – 63 Гц

	
	
	120 – 370
	100 – 264

	3
	Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
	IP20


Подробная информация о счётчиках коммутационного ресурса выключателя, а также габаритный чертеж размещены на сайте: uetm.ru ® Наша продукция ® Высоковольтное оборудование ( Электронные устройства ® Счётчики коммутационного ресурса выключателя
[image: image4.png]



2. Первичные и вторичные электрические параметры:
	2.1
	Наибольший первичный ток, А
	     

	2.2
	Номинальный ток аналоговых входов, А
	1  FORMCHECKBOX 

	5  FORMCHECKBOX 



3. Дискретные входы/выходы:
	3.1
	Напряжение дискретного входа, В
- Рабочий ток до 100 мА
Диапазон рабочих напряжений

 - 110 V: 90–130 V AC/DC
 - 230 V: 200–250 V AC/DC
	110  FORMCHECKBOX 

	230  FORMCHECKBOX 

	Другое*      

	3.2
	Напряжение дискретного выхода, В

- Транзисторный тип выхода

- Рабочий ток до 8 А
Диапазон рабочих напряжений

 - 110 V: 90–130 V AC/DC
 - 230 V: 200–250 V AC/DC
	110  FORMCHECKBOX 

	230  FORMCHECKBOX 

	Другое*      

	3.3
	Количество дискретных входов/выходов
	4 / 4

	* Диапазон изменения от 80 до 130% от указанного значения


4. Сетевые протоколы и коммуникации:
	4.1 
	Поддержка протоколов и профилей
	GOOSE  FORMCHECKBOX 

	Профиля ПАО «Россети»  FORMCHECKBOX 


	
	
	MMS  FORMCHECKBOX 

	

	4.2
	Витая пара (RJ-45), количество портов, шт.
	1  FORMCHECKBOX 
 
	2  FORMCHECKBOX 


	
	Оптический (SFP), количество портов, шт.
	1  FORMCHECKBOX 
 
	2  FORMCHECKBOX 


	4.3
	Поддержка PRP
	Да  FORMCHECKBOX 

	Нет  FORMCHECKBOX 


	4.4
	Поддержка HSR
	Да  FORMCHECKBOX 

	Нет  FORMCHECKBOX 



5. Схема подключения СКРВ-УЭТМ®:
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6. Габаритные размеры СКРВ-УЭТМ®:
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7. Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, проверка исправности) предприятием-изготовителем:                                                                    Да   FORMCHECKBOX 
                   Нет    FORMCHECKBOX 
    


Примечание: проведение шефмонтажных работ предприятием-изготовителем требуется для сохранения заводской гарантии.

8. Дополнительные требования:
	     

	     

	     


	ЗАКАЗЧИК в лице
	     

	
	     









 ______________________(подпись, печать)






М.П.
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