ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
НА ПОСТАВКУ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕГАЗОВЫХ
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ЗНГ-УЭТМ®

	Изготовитель:
ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)»                        ул. Фронтовых бригад, 22, 
г. Екатеринбург, Россия, 620017 
тел. (343) 324-51-23, 
факс (343) 324-58-02
e-mail: vva@uetm.ru	
сайт: www.uetm.ru

	

	Заполняется на каждый заказываемый трансформатор или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех трансформаторов партии

	
	
!2


	1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа.
2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя.

	
	!2


	Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо.



	Заказчик:
	[bookmark: ТекстовоеПоле1][bookmark: _GoBack]     

	Телефон / Факс:
	[bookmark: ТекстовоеПоле2]     

	Дата заполнения заявки:
	[bookmark: ТекстовоеПоле42]      

	Наименование энергообъекта:
	     

	
	(место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция)



 Трансформаторы напряжения индуктивные заземляемые антирезонансные элегазовые серии ЗНГ-УЭТМ® большой мощности предназначены для питания на стороне низшего напряжения объектов (однофазной мощностью до 333 кВА, трехфазной до 1000 кВА, при включение в параллель трехфазной мощностью до 1150 кВА) низким напряжением, непосредственно от сети высокого напряжения в электрических сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц, с эффективно заземленной нейтралью, на открытых и закрытых распределительных устройствах. 
Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ или смесь газов, а конструкция оснащена защитной мембраной от чрезмерного превышения давления.
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK34]
1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.
	Трансформатор
напряжения
	ЗНГ-УЭТМ®-110
|_|
	ЗНГ-УЭТМ®-220
|_|
	ЗНГ-УЭТМ®-330
|_|
	ЗНГ-УЭТМ®-500
|_|
	ЗНГ-УЭТМ®
|_|

	Номинальное первичное 
напряжение, кВ
	
110 /
	
220 /
	
330 /
	
500 /
	
другое       /

	Трансформатор напряжения ЗНГ-УЭТМ® (однофазный комплект).
	

	Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки трансформатора к пуску в эксплуатацию. Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект.
	

	Групповой комплект ЗИП для монтажа.
Групповой комплект ЗИП для монтажа включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). Групповой комплект ЗИП для монтажа рекомендуется заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект.
	

	Газ, в составе комплектов ЗИП, для первичной заправки трансформатора
Примечание: количество комплектов ЗИП, состоящих из баллона с газом, определяет изготовитель, исходя из количества заправляемых трансформаторов.
	|_|



Габаритный чертеж трансформатора напряжения, принципиальная электрическая схема, а также информация о шкафе коммутационном и регулировочном трансформаторе размещены на сайте: uetm.ru  Наша продукция  Высоковольтное оборудование  Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ®  Трансформаторы напряжения большой мощности
[image: ]
2. 
Параметры трансформатора напряжения, выполняемые по заявке заказчика:
	
	Наименование параметра (характеристики)
	Требуемые характеристики и значения параметров

	2.1 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
	
Т1 
[bookmark: Флажок8] |_|
	
У1 
 |_|
	
ХЛ1 
[bookmark: Флажок25]|_| 

	2.2 
	Вид внутренней изоляции:
	Элегаз SF6
	Элегаз SF6 + 
Азот N2 

	2.3 
	Тип внешней изоляции:
	Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89

	
	- фарфор (цвет: светло-серый |_| / коричневый |_|)
	II* (2,25 см/кВ) |_|
III (2,5 см/кВ)    |_|
IV (3,1 см/кВ)     |_|

	
	- полимер (цвет: светло-серый)
	IV (3,1 см/кВ)     |_|

	2.4 
	Номинальное напряжение вторичной обмотки 
 («С», выводы ас-хс), кВ
	


0,4/	 |_|            0,69/1) |_|           0,9/1) |_|

другое      

	2.5 
	Номинальная однофазная мощность
трансформатора, кВА
	[bookmark: __Fieldmark__271_3423293252]|_| 16    |_| 20    |_| 25    |_| 40    |_| 63
  |_| 100  |_| 160  |_| 200  |_| 250  |_| 333
другое      

	1) - для трансформаторов напряжения мощностью более 63 кВА


Примечание: при необходимости изготовления ТН с вторичными обмотками для измерения и/или защиты параметры обмоток указываются в дополнительных требованиях.
Комплектация заводскими металлоконструкциями
	3.1
	[bookmark: OLE_LINK33]Комплектовать заводскими металлоконструкциями.
	Да |_|
	Нет |_|

	3.2
	Заводская металлоконструкция для установки:
	[bookmark: Флажок27]блока трансформаторов1)  |_|   
	одного трансформатора    |_|

	3.3
	Стандартная высота опорных металлоконструкций, мм

Отметьте необходимую высоту опорной 
металлоконструкции.
Заводская металлоконструкция поставляется за 
отдельную плату.
	Высота, мм
	Количество
	Высота, мм
	Количество

	
	
	4000 |_|
4100 |_|
4200 |_|
4400 |_|
4700 |_|
5000 |_|
	·    
·    
·    
·    
·    
·    
	1200 |_|
1700 |_|
2200 |_|
2700 |_|
3200 |_|
3700 |_|
	·    
·    
·    
·    
·    
·    

	3.4
	Высота опорных металлоконструкций по заказу, 
мм / количество, шт
	      /     


Примечание: 1) Возможность установки трех трансформаторов на одну металлоконструкцию согласовывается дополнительно.
Шкаф коммутационный
	4.1
	Комплектовать шкафом коммутационным
	Да |_|
	Нет |_|

	4.2
	Количество шкафов, шт
	

	4.3
	Конструкция коммутационных аппаратов
	|_|  стационарного исполнения с отдельным разъединителем
|_|  выдвижного исполнения

	4.4
	Количество фаз напряжения ШК
	однофазный |_|             трехфазный |_|

	4.5
	Наличие измерительных трансформаторов тока
	Да |_|                           Нет |_|

	- первичный ток, А
	     

	- вторичный ток, А
	

	- класс точности / мощности обмоток, ВА
	  /  

	4.6
	Трансформатор тока нулевой последовательности
	Да |_|                           Нет |_|

	- первичный ток, А
	     

	- вторичный ток, А
	

	- класс точности / мощности обмоток, ВА
	  /  

	4.7
	Наличие измерительных трансформаторов напряжения
	Да |_|                           Нет |_|

	- вторичное напряжение, В
	

	- класс точности / мощности обмоток, ВА
	  /  

	4.8
	Счетчик электрической энергии
	Да |_|                           Нет |_|

	- предпочтительный тип счетчика
	     

	4.9
	Поддержка цифровой передачи данных
	Да |_|                           Нет |_|

	4.10
	Дополненные требования к шкафу
	     


5. Трансформатор регулировочный (сухой)
	5.1
	Комплектовать трансформатором регулировочным
	Да |_|
	Нет |_|

	5.2
	Количество трансформаторов, шт.
	

	5.3
	Исполнение трансформатора по количеству фаз
	однофазное |_|                  трехфазное |_|

	5.4
	Номинальная мощность, кВА 
	однофазная |_|             трехфазная |_|
	
     


	5.5
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	
0,4	 |_|            0,4/ |_|          
другое      

	5.6
	Номинальная частота, Гц
	50

	5.7
	Схема соединения обмоток (первичная/вторичная)
	 / 

	5.8
	Напряжение короткого замыкания, %
	4   |_|
6   |_|

	5.9
	Материал обмоточного провода
	Al   |_|
Cu  |_|

	5.10
	Регулирование напряжения, В
Способ регулирования
	
ПБВ

	
	Сторона регулирования
	ВН

	
	Диапазон регулирования, %
	±2×2,5

	
	Тип переключающего устройства
	Перемычка

	5.11
	Степень защиты кожуха трансформатора *
	IP21   |_|
IP43   |_|

	5.12
	Климатическое исполнение и категория размещения трансформатора
	     

	5.13
	Сейсмостойкость по шкале MSK
	6

	5.14
	Высота установки над уровнем моря, м
	до 1000

	5.15
	Наличие катков для перемещения трансформатора
	Да |_|                           Нет |_|

	5.16
	Наличие прибора контроля температур обмоток и 
магнитопровода**
	Да |_|                           Нет |_|

	5.17
	Исполнение вводов

	
	Левое
	Правое
	На крышке
	Другое

	
	ВН    |_|
	НН    |_|
	ВН    |_|
	НН    |_|
	ВН    |_|
	НН   |_|
	     

	5.18
	Дополнительные требования:
     



* Рекомендации по выбору защитного кожуха:
для трансформаторов внутренней установки применяются кожухи степени защиты IP21;
для трансформаторов уличной установки применятся кожухи степени защиты от IP43.
** Только для трансформаторов напряжения серии ЗНГ-УЭТМ® с однофазной мощностью более 63 кВА.

6. Дополнительные требования:
	     

	[bookmark: ТекстовоеПоле38]     

	     



7. Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка исправности) предприятием-изготовителем 
[bookmark: Флажок28][bookmark: Флажок29](требуется для сохранения заводской гарантии):           Да |_|                            Нет |_|


	ЗАКАЗЧИК в лице
	[bookmark: ТекстовоеПоле43]     
	

	
	     
	


[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]				
 ______________________(подпись, печать)
					
                                                                                        М.П.                                                                                                                                                   
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