
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА
НА ПОСТАВКУ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ АНТИРЕЗОНАНСНЫХ ЭЛЕГАЗОВЫХ ЗНГ-УЭТМ® - 750 
	Изготовитель:
ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)»                        ул. Фронтовых бригад, 22, 
г. Екатеринбург, Россия, 620017 
тел. (343) 324-51-23, 
факс (343) 324-58-02
e-mail: vva@uetm.ru	
сайт: www.uetm.ru

	

	Заполняется на каждый заказываемый трансформатор или на партию, при полностью аналогичном исполнении всех трансформаторов партии

	
	
!2


	1. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа.
2. Незаполненные пункты тех. требований могут быть заполнены по усмотрению завода-изготовителя.

	
	!2


	Внесение изменений в шаблон опросного листа не допустимо.



	Заказчик:
	[bookmark: ТекстовоеПоле1][bookmark: _GoBack]     

	Телефон / Факс:
	[bookmark: ТекстовоеПоле2]     

	Дата заполнения заявки:
	[bookmark: ТекстовоеПоле42]      

	Наименование энергообъекта:
	     

	
	(место установки оборудования: электрические сети, станция, подстанция)


 
Трансформаторы напряжения индуктивные заземляемые антирезонансные элегазовые ЗНГ-УЭТМ®-750 предназначены для применения в электрических сетях переменного тока частотой 50 или 60 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах. 
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.
Трансформаторы выпускаются для эксплуатации в районах с тропическим, умеренным и холодным климатом категории размещения 1.
Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ или смесь газов.
Трансформатор имеет три вторичных обмотки (условно обозначенные «У» - для подключения цепей учета, «И» - для подсоединения цепей измерения, и «Д» - для защиты от замыкания на землю).
Обеспечена возможность пломбирования выводов вторичной обмотки «У», что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к выводам. 
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Габаритный чертеж и принципиальная электрическая схема размещены на сайте: uetm.ru  Наша продукция  Высоковольтное оборудование  Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ®  Измерительные трансформаторы  Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ®-750

1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.
	Трансформатор напряжения ЗНГ-УЭТМ®-750 (однофазный комплект).
	

	Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки трансформатора к пуску в эксплуатацию. Групповой комплект ЗИП для газотехнологической подготовки необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект.
	

	Групповой комплект ЗИП для монтажа.
Групповой комплект ЗИП для монтажа включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). Групповой комплект ЗИП для монтажа рекомендуется заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект.
	

	Газ, в составе комплектов ЗИП, для первичной заправки трансформатора
Примечание: количество комплектов ЗИП, состоящих из баллона с газом, определяет изготовитель, исходя из количества заправляемых трансформаторов (справочная информация указана ниже).
	|_|



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Количество трансформаторов, на заправку которых хватает одного баллона газа из соответствующего ЗИП
	Климатическое исполнение
	Количество заправляемых ТН, шт.
ТН / баллон

	
	Элегаз (SF6)
	Азот (N2)

	Т1, У1
	1
	–

	ХЛ1
	      2
	+
	     1



2. Параметры трансформатора напряжения, выполняемые по заявке заказчика:
2.1 Исполнение трансформатора
	Наименование параметра (характеристики)
	Требуемые характеристики и значения параметров

	2.2. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
	
[bookmark: Флажок8]Т1  |_|
	
У1  |_|
	
ХЛ1  |_|

	2.3. Тип внешней изоляции:
	Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89

	- фарфор (цвет: светло-серый |_| / коричневый |_|)
	II* (2,25 см/кВ) |_|
	III (2,5 см/кВ) |_|
	IV (3,1 см/кВ) |_|

	- полимер (цвет: светло-серый |_|)
	IV (3,1 см/кВ) |_|



2.2 Основные параметры трансформатора
	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Номинальное первичное напряжение, кВ
	
750 /

	2
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	
787 /

	3
	Испытательные напряжения по ГОСТ Р 55195 – 
U пром. част / U гроз. импул / Uком.импул, кВ
	830 / 1950 / 1425

	4
	Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В («У» выводы а1х1, «И» выводы а2х2)
	
100 /

	5
	Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В («Д» выводы адхд)
	100

	6
	Примечания к таблице стандартных параметров
Трансформатор напряжения имеет следующие параметры вторичных обмоток:
Обмотка «У» в классе точности 0,2 с нагрузкой 100 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «И» и «Д». Обмотка «И» в классе точности 0,5 с нагрузкой 200 ВА
 при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «Д». Обмотка «Д» в классе точности 3Р с нагрузкой 200 ВА при отсутствии нагрузки на обмотках «У» и «И». Обмотки «У» и «И» при совместной работе, работают в классе точности 0,2 с нагрузками 50 ВА.
	Стандартные параметры  |_|

	
	
	Класс точности 
вторичной 
обмотки
	Номинальная нагрузка, ВА 
с cosφ= 0,8

	
	
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд (Д)
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд 
(Д)

	
	
	0,2
	-
	-
	100
	-
	-

	
	
	-
	0,5
	-
	-
	200
	-

	
	
	-
	-
	3Р
	-
	-
	200

	
	
	0,2
	0,2
	-
	50
	50
	-

	
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Предельная мощность трансформатора, ВА
	2500

	7
		Обмотка
	Класс 
точности
	Номинальная нагрузка, ВА

	- обмотки У
	0,2; 0,5; 1; 3
	до 1000

	- обмотки И
	0,2; 0,5; 1; 3
	до 1000

	- обмотки Д
	3Р; 6Р
	до 1000


Номинальные классы точности и предельные мощности вторичных обмоток: 
	По заказу1)  |_|

	
	
	Класс точности 
вторичной 
обмотки
	Номинальная нагрузка, ВА 
с cosφ= 0,8

	
	
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд (Д)
	a1x1
(У)
	а2x2
(И)
	aдxд 
(Д)

	
	
	    
	    
	    
	     
	     
	     

	
	
	    
	    
	    
	     
	     
	     

	
	
	    
	    
	    
	     
	     
	     

	
	
	     
	    
	    
	     
	     
	     

	
	Предельная мощность трансформатора, ВА
	     


Примечание: 1)При заказе трансформатора напряжения с параметрами, отличными от стандартных,  требуется согласование с изготовителем.

3. Комплектация заводскими металлоконструкциями
	Комплектовать заводскими металлоконструкциями.
	Да |_|
	Нет |_|

	Стандартная высота опорных металлоконструкций, мм

Отметьте необходимую высоту опорной
 металлоконструкции и требуемое количество.
 Заводская металлоконструкция поставляется 
за отдельную плату.
	Высота, мм
	Количество, шт.
	Высота, мм
	Количество, шт.

	
	1200 |_|
1700 |_|
2200 |_|
2300 |_|
2600 |_|
2700 |_|
3000 |_|
3100 |_|
3200 |_|
	· [bookmark: ТекстовоеПоле57]   
·    
·    
·    
·    
·    
·    
·    
·    
	3500 |_|
3700 |_|
4000 |_|
4100 |_|
4200 |_|
4400 |_|
4700 |_|
5000 |_|
	·    
·    
·    
·    
·    
·    
·    
·    

	Высота опорных металлоконструкций по заказу,
мм / количество, шт.
	       /     




4. Дополнительная комплектация:
	Шкаф
	вторичных соединений (подключения и распределения вторичных цепей трансформаторов напряжения) – 1 шт. на 3 трансформатора напряжения*
	|_|

	
	преобразования аналоговых сигналов ПАС/ПДС-УЭТМ – 1 шт. на 3 трансформатора напряжения и, при необходимости, 3 трансформатора тока**
(необходимо заполнить опросный лист)
	|_|

	Количество
	

	[bookmark: _Hlk14334520]Комплектация шкафа вторичных соединений кабелем до трансформатора напряжения
	|_|

	Фаза трансформатора со стороны установки шкафа на металлоконструкции*
	А|_|  
	С|_|

	При заказе шкафа с кабелем, указать требуемую длину кабелей, мм
	Кабель №1 (фаза А):      

	
	Кабель №2 (фаза В):      

	
	Кабель №3 (фаза С):      


* Информацию о шкафе вторичных соединений и кабеле можно найти по адресу: uetm.ru  Наша продукция  
Высоковольтное оборудование  Трансформаторы напряжения ЗНГ-УЭТМ®  Измерительные трансформаторы  Шкаф вторичных соединений трансформаторов напряжения.
** Информацию о шкафе преобразователей аналоговых и дискретных сигналов можно найти по адресу: uetm.ru  Наша продукция  Высоковольтное оборудование  Оборудование для цифровых подстанций  Шкаф преобразования аналоговых сигналов ПАС/ПДС-УЭТМ®

Поставка шкафа вторичных соединений осуществляется за отдельную плату. Шкаф выполняется в соответствии с техническими требованиями, приведенными на сайте.
Внимание! Использование шкафа вторичных соединений должно в обязательном порядке предусматриваться проектом на его установку. 

5. Проведение шефмонтажных работ (участие в монтаже, газотехнологические работы, проверка
[bookmark: Флажок26][bookmark: Флажок27]исправности) предприятием-изготовителем:                                           Да  |_|                   Нет   |_|    
       Примечание: При отказе от шефмонтажных работ с предприятия-изготовителя снимаются гарантийные обязательства.

6. Дополнительные требования:
	[bookmark: ТекстовоеПоле38]     

	     

	     



	[bookmark: _Hlk46218947][bookmark: OLE_LINK29]

ЗАКАЗЧИК в лице
	

[bookmark: ТекстовоеПоле43]     

	
	     


	

							 ______________________(подпись, печать)
					М.П.
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